Kirjoita tähän As Oy Nimi **ASUKASTIEDOTE**

Click here to enter a date.

**HALLITSE LÄMPÖOLOT TALVIPAKKASELLA**

Meistä jokainen voi omalta osaltaan edesauttaa lämmitysjärjestelmän oikeaa toimintaa:

* Hanki huonelämpömittari ja sijoita se oleskelualueelle. Seuraa huonelämpötiloja ja ilmoita taloyhtiön edustajalle, jos lämpötilat ovat liian korkeita tai liian alhaisia.
  + Asuinhuoneissa sopivat huoneilman lämpötilat ovat yleensä 20–22 °C, makuuhuoneessa 18–20 °C
* Jos huoneessa on kuuma, säädä ensin patteritermostaatti pienemmälle. Älä tuuleta lämpöä turhaan ulos!
* Lämmityspatterin ei kuulu olla lämmin jatkuvasti.
  + Termostaattisella patteriventtiilillä varustetun patterin ei pidä olla lämmin, jos huonelämpötila ylittää termostaattiin asetuksen mukaisen lämpötilan.
  + Jos lämpöpatterin yläosa on lämmin, toimii patteri oikein. Tällöin patteriin tulevan putken ja siitä lähtevän putken välillä on lämpötilaero. Kesällä lämpötilaeroa ei ole.
  + Jos patterin alaosa on jatkuvasti lämmin ja yläosa kylmä, on patterissa ilmaa. Ilmaustarpeesta kertoo myös loriseva ääni. Ota yhteyttä taloyhtiön edustajaan: patteri tai lämmitysverkosto on ilmattava.
  + Jos huonetilaa tarvitsee tuulettaa, käännä tuuletuksen ajaksi patteriventtiili kiinni.
* Älä peitä termostaattista patteriventtiiliä tai lämpöpatteria huonekaluilla, verhoilla tms. Huoneilman tulee päästä termostaatin ympärille, jotta lämpötilan säätö onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla.
* Käännä patteritermostaatti muutaman kerran kiinni ja auki keväällä, kesällä ja syksyllä, jotta se ei jumitu.
* Pidä kylmien tilojen, esimerkiksi parvekkeen, ovet kunnolla suljettuina ja tarkasta, että ikkunoiden ja ovien tiivisteet ovat ehjät. Ilmoita rikkoutuneista tiivisteistä taloyhtiön edustajalle.

**Kysy lisätietoja isännöitsijältä tai taloyhtiösi hallituksen puheenjohtajalta!**

Lisää yhteystiedot

Lisää yhteystiedot